busybox中tftp使用方法

帮助信息：

BusyBox v1.13.3 (2009-03-25 15:48:45 CST) multi-call binary

Usage: tftp [OPTION]... HOST [PORT]

Transfer a file from/to tftp server

Options:   
 -l FILE Local FILE   
 -r FILE Remote FILE   
 -g Get file   
 -p Put file   
 -b SIZE Transfer blocks of SIZE octets

从服务器获得文件

tftp –g –r filename ipaddr(主机的ip)

上传文件：

tftp –p –l filename ipaddr(开发板的ip)

